**Охрана труда при уборке снега и очищению крыш зданий от сосулек.**

Перед началом работ работники должны пройти обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. Этот порядок должен быть выполнен нанимателем обязательно, так как его несоблюдение будет являться нарушением трудового законодательства.

К работам по очистке крыш, дворов, улиц и проездов от снега допускаются лица не моложе 18 лет.

Поскольку инструкция по уборке снега и сбиванию сосулек с крыши здания является инструкцией по охране труда, то к ее форме и содержанию предъявляются определенные требования.

Основные главы, которые должны быть в инструкции:

– «Общие требования по охране труда»;

– «Требования по охране труда перед началом работы»;

– «Требования по охране труда при выполнении работы»;

– «Требования по охране труда по окончании работы»;

– «Требования по охране труда в аварийных ситуациях».

Обратите внимание, что в инструкцию по охране труда с учетом специфики профессии, вида работ (услуг) могут включаться другие главы.

Обязательно оформите до начала работ наряд-допуск.

Работники должны выполнять только порученную им работу.  
Запрещено допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе.  
При проведении работ на крыше с уклоном более 20 градусов, на крышах с покрытием из асбоцементных листов, черепицы и других подобных материалов нужно устраивать прочные трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног.

При проведении работ на крышах с уклоном более 20 градусов, а также на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более независимо от уклона крыши работы должны вестись с обязательным использованием предохранительных поясов. Места крепления предохранительных поясов указываются в проектах производства работ, наряде-допуске.

Очистка снега с крыши должна производиться в дневное время. При проведении этих работ в вечернее или ночное время место работы должно быть освещено.

Снятие ледяных сосулек с краев крыш и у водосточных труб должно производиться только специальным приспособлением (крючком).

Свешиваться с крыши при выполнении работ запрещается.  
Очистку от снега крыш всех конструкций следует производить только деревянными или пластмассовыми лопатами, начиная от конька к карнизу равномерно.  
Нельзя допускать перегрузки от снега отдельных участков кровли.  
Запрещается начинать очистку кровли от снега с краев.  
Не допускается применение металлического инструмента для скалывания льда, образовавшегося на отдельных участках крыши (в настенном желобе, у лотков перед водосточными трубами, в самих лотках и других местах).  
 Образующийся на крышах тонкий слой льда (наледь) во избежание повреждения крыши очищать не следует, за исключением свесов, где эта очистка должна обязательно производиться для предупреждения образования сосулек и их падения.  
 Сбрасывание снега с кровли необходимо производить равномерно, без образования на ней валов и сугробов, во избежание перегрузки несущих конструкций кровли.  
Работа по сбрасыванию снега с крыш зданий, выходящих на улицу и проезды, производится в сроки и часы, установленные руководителем работ.  
**Меры предосторожности при сбрасывании с крыши снега.**

При сбрасывании с крыши снега должны быть приняты меры предосторожности, а именно:  
– тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть в опасной зоне возможного падения снега следует ограждать с 3 сторон инвентарными решетками, щитами, веревкой с красными флажками (сигнальной лентой);

– ограждение размещается на расстоянии не менее 6 м от здания при его высоте до 20 м, при высоте от 20 до 40 м – не менее 10 м. В случае необходимости сбрасывания снега с крыш зданий высотой более 40 м размер ограждаемой зоны должен быть пропорционально увеличен;

– до ограждения на тротуаре нужно выставить дежурного в сигнальном жилете и защитной каске, снабдить его свистком для предупреждения пешеходов и сигнализации работающим на крыше;

– все дверные проемы со стороны очищаемой от снега кровли следует запирать, или же внутри лестничных клеток, арок, ворот должны находится дежурный(-ые) для предупреждения людей об опасности;

– в случае невозможности запереть дверь выхода из дома в сторону очищаемой кровли должен быть сделан навес до границы опасной зоны для защиты пешеходов;  
– уборку проездов и площадок следует производить, находясь лицом навстречу движению транспорта;

– тротуар, а в необходимых случаях и проезд на ширину возможного падения снега должны быть ограждены, и на все время работы там должны находиться дежурные.  
Во время производства работ на улицах, площадях и проездах с движением транспорта, а также при производстве работ по скалыванию льда, погрузке снега вручную места работ должны быть ограждены ограждениями, выкрашенными в сигнальные цвета.

Ограждения выставляют со стороны возможного наезда транспорта на расстоянии 5–7 м от места работы.

**Памятка безопасности перед началом работы**

Перед началом работ проверьте:

– надел ли работник спецодежду, в т.ч. каску, и исправна ли она;

– подготовлены ли к работе инструменты и исправны ли они;

– исправность предохранительного пояса и веревок;

– установлены ли ограждения для мест падения сосулек и падающего снега;

– вывешены ли плакаты: «Проход  закрыт»;

– выдачу наряда-допуска.

Что запрещено делать при очистке крыши от снега:

Запрещается сбрасывать снег на электрические, телефонные и другие провода, антенные вводы, оттяжки контактной сети, а также на деревья, кустарники, находящиеся внизу киоски, автомашины и прочее.

При очистке крыш запрещается касаться электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам и других установок, могущих вызвать поражение электрическим током.  
Не допускается сбрасывать с крыши инструменты и другие предметы.  
При погрузке снега в автомашину запрещается стоять в кузове, а также садиться на борт. Запрещается прыгать на ходу, как в автомашину, так и из нее.

По окончании работ, а также во время перерыва в работе инструменты и другие предметы должны быть убраны с крыши.

**Сектор по труду администрации ЗАТО Шиханы**